FH-Köcher für 6 Pfeile

Montagemöglichkeiten bis jetzt:

* seitliche Befestigung über Buchsen im Griffstück

Materialien:

* Action Wood in 3 Farben
* Walnut Brown (WAC)
* Schwarz (BLK)
* Grau (PMG)

Andere Materialien sind je nach Verfügbarkeit und Kundenwunsch möglich.

Klemmleiste für Schäfte mit 7,2 und 5,4 mm Durchmesser (Bitte bei der Bestellung angeben)

Die Klemmleisten für die 6 mm Pfeile sind in Arbeit.

Besonderheiten:

* Unterschiedlich lange Halterungen für den Köcherkopf

Je nach dem ob der Schütze kurze oder sehr lange Pfeile hat, kann dies berücksichtigt werden, so dass die Pfeile beim abstellen des Bogens nicht im Moos oder auf dem Boden anstehen.

Eigengewicht ohne Winkel für Two Point Befestigung: 250 g